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	ADITGREEN®
Adjuvante agrícola multifuncional de base biológica
Eficiência de aplicação com tecnologia oriunda da economia circular
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO
AditGreen® é um adjuvante agrícola multifuncional, líquido e solúvel em água, desenvolvido pela STS Innovations por meio de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação (PD&I). Sua formulação de base biológica e biodegradável é obtida a partir da valorização de correntes renováveis de origem lignocelulósica, em alinhamento com os princípios da química verde e da economia circular.
A tecnologia atua sobre propriedades físico-químicas da calda de pulverização, favorecendo a formação e deposição das gotas, o molhamento, o espalhamento, a aderência, a dispersão e a uniformidade de cobertura. Foi concebida para uso em tanque com defensivos agrícolas, fertilizantes foliares, micronutrientes e bioinsumos, oferecendo praticidade operacional, melhor aproveitamento dos produtos aplicados e potencial redução do número de adjuvantes auxiliares empregados na operação.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
	● Melhora a formação, a uniformidade e a deposição das gotas sobre o alvo.
	● Favorece o molhamento e o espalhamento da calda sobre a superfície tratada.

	● Auxilia a aderência e a permanência dos produtos aplicados.
	● Atua como dispersante e umectante, apoiando a homogeneidade da mistura.

	● Auxilia a compatibilidade física e a estabilidade operacional da calda.
	● Pode contribuir para maior eficiência da pulverização e melhor aproveitamento dos insumos.

	● Formulação multifuncional, com potencial redução do uso de adjuvantes separados.
	● Produto de base biológica, biodegradável e desenvolvido segundo princípios da economia circular.


INDICAÇÕES DE USO
	Defensivos
	Nutrição foliar
	Bioinsumos
	Tecnologias de aplicação

	Herbicidas, fungicidas e inseticidas
	Fertilizantes foliares e micronutrientes
	Biofertilizantes e produtos biológicos
	Aplicações terrestres, autopropelidas e aéreas*


*A adequação da aplicação aérea ou por drone deve considerar o produto associado, volume de calda, cultura, condições meteorológicas, bicos e parâmetros operacionais.


FUNÇÕES E MECANISMO DE AÇÃO
AditGreen® modifica a interface entre a calda, as gotas e a superfície-alvo. A combinação de caráter tensoativo, dispersante, umectante e adesivo auxilia a redução da tensão superficial da água, favorece a distribuição da solução, reduz falhas de cobertura e contribui para a manutenção dos componentes da calda em condição homogênea durante o preparo e a aplicação.
	UMECTANTE
Prolonga o contato da fase líquida com a superfície tratada.
	ESPALHANTE
Favorece a distribuição da gota e a ampliação da área coberta.

	ADERENTE
Auxilia a retenção da calda e reduz perdas por ricochete ou escorrimento.
	DISPERSANTE
Contribui para a distribuição homogênea de partículas e componentes da mistura.

	CONDICIONADOR DE CALDA
Apoia a qualidade física da pulverização e a uniformidade operacional.
	MULTIFUNCIONAL
Reúne diferentes funções agronômicas em uma única formulação.


PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS TÍPICAS
Faixas adotadas para controle técnico e para o padrão de fornecimento do produto comercial.
	Propriedade
	Faixa / característica
	Referência de avaliação

	Aspecto
	Líquido homogêneo
	Avaliação visual

	Cor
	Marrom a marrom-escuro
	Avaliação visual

	Odor
	Característico
	Avaliação organoléptica

	pH a 25 °C
	10,0 a 12,0
	Potenciometria

	Densidade a 25 °C
	1,00 a 1,10 g/cm³
	Densimetria

	Teor de sólidos
	7 a 12% (m/m)
	Evaporação

	Solubilidade em água
	Solúvel / dispersível
	Avaliação de miscibilidade

	Natureza iônica
	Predominantemente aniônica
	Característica da formulação


Os valores representam faixas típicas para controle técnico. Pequenas variações podem ocorrer entre lotes sem comprometer a funcionalidade do produto.
DOSAGEM RECOMENDADA
	Condição de uso
	Dosagem orientativa
	Equivalência prática

	Aplicações agrícolas em tanque
	0,25 a 0,75% (v/v)
	250 a 750 mL por 100 L de calda


Dose padrão de referência: 0,50% (v/v), equivalente a 500 mL para cada 100 L de calda. A dose deve ser ajustada conforme cultura, produto associado, qualidade da água, volume de aplicação, equipamento e recomendação do responsável técnico.
PREPARO DA CALDA - SEQUÊNCIA RECOMENDADA
	1
	Encher o tanque com 50 a 70% do volume de água previsto e iniciar a agitação.

	2
	Adicionar os produtos da mistura conforme a ordem indicada em seus rótulos, bulas e recomendações técnicas.

	3
	Adicionar o AditGreen® lentamente, mantendo a recirculação ou agitação contínua.

	4
	Completar o volume com água e manter a calda homogênea até o término da aplicação.

	5
	Após o uso, realizar a limpeza do tanque, linhas, filtros e bicos conforme o procedimento do equipamento.


COMPATIBILIDADE E TESTE DE JARRA
AditGreen® auxilia a compatibilidade física e a homogeneidade de misturas agrícolas usuais. Devido à diversidade de ingredientes ativos, sais, fertilizantes, produtos biológicos e qualidades de água, recomenda-se teste prévio de compatibilidade em pequena escala antes do preparo integral da calda.
Reproduzir no teste a mesma água, proporção e ordem de adição que serão utilizadas no tanque.
Observar formação de grumos, precipitação, separação de fases, aumento excessivo de viscosidade ou espuma persistente.
Não utilizar a mistura quando ocorrer incompatibilidade física ou quando houver restrição no rótulo ou bula do produto associado.
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
	● Aplicar com equipamento calibrado, garantindo cobertura uniforme e evitando escorrimento excessivo.
	● Respeitar as condições meteorológicas e os limites de vento, umidade e temperatura definidos para os produtos associados.

	● Evitar aplicação sob risco imediato de chuva, salvo quando a recomendação agronômica indicar condição diferente.
	● Não exceder as doses recomendadas sem avaliação técnica prévia.

	● Manter agitação ou recirculação suficiente para preservar a homogeneidade da calda durante toda a operação.
	● Preparar somente o volume necessário e evitar o armazenamento da calda pronta.


EQUIPAMENTOS E PARÂMETROS DE APLICAÇÃO
	Equipamento / sistema
	Orientação de uso
	Observações

	Pulverizador terrestre ou autopropelido
	Utilizar tanque limpo, agitação ativa e bicos compatíveis com a aplicação.
	Calibrar vazão, pressão, velocidade e volume de calda.

	Pulverizador costal ou manual
	Promover cobertura uniforme, evitando concentração localizada e escorrimento.
	Manter homogeneidade da calda durante o uso.

	Aplicação aérea ou por drone
	Seguir rótulo, bula, legislação aplicável e orientação do responsável técnico.
	Avaliar volume de calda, espectro de gotas, vento e distância do alvo.

	Tanque, linhas, filtros e bicos
	Realizar limpeza após o término da operação, conforme procedimento do equipamento.
	Evitar resíduos e contaminação cruzada entre aplicações.


ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM E VALIDADE
	Armazenamento
	Manter em local coberto, seco, ventilado e protegido da luz solar direta e de temperaturas extremas.

	Conservação
	Manter a embalagem original fechada. Homogeneizar antes do uso quando houver repouso prolongado.

	Após abertura
	Fechar a embalagem imediatamente após o uso e evitar contaminação por água, solo ou outros produtos.

	Validade
	24 meses a partir da data de fabricação, nas condições recomendadas e em embalagem original lacrada.

	Apresentações
	1 L, 5 L, 20 L, 50 L, 200 L e contêiner IBC de 1.000 L.

	Transporte
	Transportar com as embalagens fechadas, na posição vertical e protegidas contra perfuração, queda e aquecimento excessivo.

	Rastreabilidade
	Verificar identificação do lote, data de fabricação e integridade da embalagem antes do uso.


SEGURANÇA E BOAS PRÁTICAS
Produto destinado ao uso profissional. Utilizar equipamentos de proteção compatíveis com a operação e com os produtos presentes na calda.
Evitar contato prolongado com a pele e os olhos. Não ingerir. Não reutilizar a embalagem para outras finalidades.
Em caso de derramamento, conter o produto, recolher o material e evitar lançamento direto em corpos d’água e sistemas de drenagem.
Consultar a Ficha com Dados de Segurança e observar as orientações dos rótulos e bulas dos produtos associados.
SUSTENTABILIDADE E DIFERENCIAIS STS
Tecnologia nacional, de desenvolvimento próprio em PD&I, baseada na valorização de matéria-prima lignocelulósica. AditGreen® reúne multifuncionalidade, eficiência de aplicação, biodegradabilidade e princípios de química verde e economia circular.
	BASE BIOLÓGICA E BIODEGRADÁVEL
Formulação alinhada à agricultura de menor impacto ambiental.
	ECONOMIA CIRCULAR
Valorização de correntes renováveis de origem lignocelulósica.
	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Potencial redução do número de produtos auxiliares no preparo da calda.

	PRÁTICAS ESG
Contribui para estratégias de inovação e responsabilidade socioambiental.
	QUÍMICA VERDE
Desenvolvimento orientado ao uso eficiente de recursos e insumos.
	ALINHAMENTO AOS ODS
Solução relacionada a inovação, produção responsável e sustentabilidade.


DESEMPENHO FUNCIONAL E RESULTADOS ESPERADOS
As contribuições abaixo descrevem as funções técnicas do produto nas condições recomendadas de uso. O desempenho final depende da cultura, do produto associado, da qualidade da água, do equipamento e das condições ambientais.
	Indicador funcional
	Contribuição técnica

	Formação e deposição de gotas
	Favorece maior uniformidade do espectro de aplicação e a deposição da calda sobre o alvo.

	Molhamento e espalhamento
	Auxilia a ampliação da área coberta e a distribuição uniforme da solução na superfície tratada.

	Aderência e permanência
	Contribui para a retenção das gotas e para a redução de perdas por ricochete ou escorrimento.

	Dispersão e homogeneidade
	Auxilia a distribuição dos componentes e a estabilidade física da mistura durante a aplicação.

	Eficiência operacional
	Reúne diferentes funções agronômicas em uma única formulação, simplificando o preparo da calda.


DOCUMENTOS COMPLEMENTARES E SUPORTE TÉCNICO
	Ficha com Dados de Segurança - FDS
	Consultar a versão vigente antes do manuseio e da aplicação.

	Certificado de Análise - CoA
	Consultar disponibilidade e critérios de fornecimento por lote.

	Relatórios e laudos técnicos
	Disponíveis conforme aplicação, projeto ou solicitação ao suporte técnico.

	Suporte técnico STS Innovations
	contato@sts-innovations.com | +55 21 97448-8721 | www.sts-innovations.com


CONTROLE DE REVISÃO
	Revisão
	Data
	Responsável
	Descrição da alteração

	00
	Julho/2026
	STS Innovations
	Emissão inicial do boletim técnico.

	01
	Julho/2026
	STS Innovations
	Revisão das propriedades físico-químicas e complementação conforme o modelo-mestre.

	02
	Setembro/2026
	STS Innovations
	Revisão editorial, correção de nomenclatura, padronização do alinhamento e melhorias de acessibilidade.


LIMITAÇÕES E RESPONSABILIDADE TÉCNICA
O desempenho do AditGreen® depende da cultura, do produto associado, da qualidade da água, da dose, do volume de calda, do equipamento, da tecnologia de aplicação e das condições ambientais. Este boletim não substitui rótulos, bulas, prescrições agronômicas ou a orientação do responsável técnico. Realizar teste prévio de compatibilidade e aplicação antes da adoção em larga escala. A versão mais recente deste documento substitui as versões anteriores.
STS Innovations  •  contato@sts-innovations.com  •  +55 21 97448-8721  •  www.sts-innovations.com
A versão mais recente deste documento substitui as versões anteriores. Consulte a Ficha com Dados de Segurança antes do uso.
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